\cleardoublepage
\chapter{Zusammenfassung}

In dieser Arbeit konnte erfolgreich ein neues
Design eines TIVs erstellt werden.
Hierbei wurden wichtige parasitären Effekte des Schaltkreises
dargestellt, und neuartige 
Kompensationsmöglichkeiten zur Reduktion des Einflusses
dieser ausgelegt.

Mithilfe des durch Simulation vertieften Verständisses
über die parasitären Effekte sowie der Arbeitsweise
der Operationsverstärker konnte ein erstes Design
ausgelegt werden, welches die Anforderungen 
an Bandbreite und Rauschlevel erfüllte.
Lediglich die Stabilität des Schaltkreises führte 
zu Problemen.

Die Ursprünge der Instabilität wurde thematisiert,
wobei das Rauschen des verwendeten OpAmps zusammen mit
einer möglichen Instabilität durch das GBWP vermutet wurde.
Es konnte in einer Revision der Schaltung die Stabilität
deutlich verbessert werden, in dem eine kaskadierte
OpAmp-Struktur mit ausreichendem GBWP und stabilisierender
Limitierung durch eine passend eingestellte offene Verstärkung
entwicklet wurde.

Der somit erstellte Schaltkreis konnte in einer Messung
an einem der IMS-Systeme des GEM an der Leibniz Universität
Hannover vermessen werden, und wurde mit den bestehenden
Systemen verglichen. Somit konnte bestätigt werden, dass 
das neu erstellte System Messwerte mit guter Qualität liefert
und seine Zielanforderungen erfüllt.
Es wurde ebenfalls eine Variation des TIVs aufgebaut, welche
mit höherer Bandbreite arbeitet und somit den erstellten
TIV für einen breiteren Anwendungsbereich einsetzbar macht.

Hierbei konnte der TIV so ausgelegt werden, dass keine manuellen
Nachjustierungen für eine korrekte Operation notwendig sind,
und der Preis sowie die Größe des Schaltkreises konnten im 
Vergleich zur Vorgängerversion deutlich verringert werden.